*Разъяснение №1*

*на запрос потенциального участника*

*запроса предложений №133/22.09.16/ЗПЭ*

*Лот №1 «Респираторы и фильтрующие устройства»*

*Дата поступления Запроса 30.09.2016*

*Дата предоставления Разъяснений 03.10.2016*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | По п.1 требований к поставляемому товару просим сообщить конкретные характеристики товара: указать технические особенности конструкции полумаски фильтрующей (формованная, прямоскладчатая), наличие или отсутствие клапана выдоха, класс защиты (FFP1, FFP2, FFP3), требование в маркировке по одноразовости или многоразовости применения полумаски фильтрующей NR или R), гарантийный срок хранения, вес полумаски, упаковку. Также просим учесть, что указанный ГОСТ 12.4.191-99 заменен на ГОСТ 12.4.294-2015. | Полумаска фильтрующая, класс защиты ffp2 с клапаном. Состоит из: фильтрующего четырехпанельного корпуса, носового зажима с доп.слоем вспененного материала, эластичного оголовья. Многоразовое использование. Наличие в маркировке знака R. Поставляется в индивидуальной упаковке, имеет универсальный размер. Гарантийный срок хранения не менее 3-х лет. Вес не более 15 гр. Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015. |
| 2. | По п. 2 просьба указать класс защиты изделия (FFP1, FFP2, FFP3), материал изготовления фильтрующего слоя полумаски (ФПП-15-1.5 или его аналоги). Также просим учесть, что изделие должно соответствовать профильному ГОСТ. Действует ГОСТ 12.4.294-2015. | Класс - ffp2.Материал –ФПП-15-1.5.ГОСТ 12.4.294-2015. |
| 3. | По п. 3 в требованиях указана необходимость защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли, аварийно-химически опасных веществ. В наименовании перечислены респираторы фильтрующие (РОС, Р-2, РУ-60М). Ни один из указанных респираторов не обеспечивает одновременно защиту от РП и АХОВ (нет указания конкретных АХОВ). Просим Вас сообщить конкретные свойства изделия. | Должен защищать от биологических аэрозолей и радиоактивной пыли. Длительного хранения, более 5 лет. Необходим для гражданской обороны. |