*Разъяснение №1 на запрос потенциального участника*

*запроса предложении №44/01.03.16/ЗПЭ*

*Лот №1 «Поставка грузоподъемного оборудования»*

*Дата поступления Запроса 02.03.2016*

*Дата предоставления Разъяснений 04.03.2016*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | Позиция 5. Тележка грузовая платформеннаяУточните: модификацию тележки, размер платформы, материал и диаметр колес | **Тележка платформенная с поворотной осью**, стальной конструкции, изготовленная из стальных профилированных труб и листового металла. Поворотный узел выполнен на опорном подшипнике. Платформа съемная и крепится к каркасу 4-я болтами с полукруглой головкой и имеет по периметру ограждающий бортик высотой 40 мм, который предотвращает перемещение перевозимого груза. Для удобства перемещения, рукоятка должна оснащаться резиновыми ручками. Комплектоваться должна колесами из литой черной резиной на стальном ободе диаметром до 250мм. Окраска изделия порошковой краской, сочетание синего и красного цветов.**Параметры изделия**Грузоподъемность тележки - от 450 кг до 500 кг;Колеса - из литой черной резины на стальном ободе Ø до 250 мм;Длина платформы - 900 мм;Ширина платформы - 600 мм;Высота борта - 40 мм;Тележка ТПО-2 |