*Разъяснение №1*

*на запрос потенциального участника*

*запроса предложений №171/15.12.16/ЗПЭ*

*Лот №3 «Двери противопожарные»*

*Дата поступления Запроса 21.12.2016*

*Дата предоставления Разъяснений 22.12.2016*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | В Вашей спецификации указано: "Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая.Предназначена для защиты персонала и помещений от высоких температур и проникновения дыма при пожаре." Исходя из этого непонятно, дверь должна быть Противопожарной и выполнять вышеуказанные функции или же дополнительно не пропускать газ? Достаточно ли в сертификате того, что дверь является: Дверь металлическая противопожарная пределом горения EI60? | Дверь должна быть дымо и газонепроницаемая, т.е. практически герметичная. Дверь должна быть барьером, препятствующим распространению дыма и едких запахов, которые выделяются в воздух помещения во время горения в соседние помещения. |