*Разъяснение №1 на запрос потенциального участника*

*запроса предложении №158/22.12.15/ЗПЭ*

*Лот №1 «Знаки безопасности»*

*Дата поступления Запроса 28.12.2015*

*Дата предоставления Разъяснений 30.12.2015*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | Какой размер знаков необходим? (Приведенный ГОСТ допускает разные размеры). | Поз. 1-3 - 250 х 250 мм.  Поз. 4 - 400 х 300 мм.  Фон – оранжевый.  Окантовка, поперечная полоса и цифры – черного цвета с толщиной линий 15 мм.  Высота цифр 100 мм.  Поз. 5 - 800 х 190 мм на белом фоне шрифт черный, размеры букв шрифт 126мм х 18мм.  Поз. 6 - 1800 х 190 мм на белом фоне шрифт черный, размеры букв шрифт 126мм х 18мм. |
| 2. | Какую основу должен иметь знак? (Наклейка, пластик (какой и какой толщины), другое) | Основа знака - пленка самоклеящаяся.  По внешнему виду пленка самоклеящаяся не должна иметь складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя. Толщина (без подложки и слоя клея) –  40-70 мкм. |